**Příloha č. 1**

Veřejná zakázka: „Dodávka užitkového automobilu kategorie N1“

**TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ**

*(do žlutě podbarvených formulářových polí uchazeč vyplní konkrétní parametry nabízeného užitkového automobilu)*

|  |
| --- |
| **Užitkový automobil – nákladní skříňový do 3,5 tuny** |
| Počet kusů: | 1 ks |
| Výrobce: | ………. |
| Model - Typové/výrobní označení: | ………. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické podmínky** | **Technická****specifikace****nabízeného plnění** |
| **Technické parametry,** **vlastnosti a výbava vozidla** | **Požadované zadání**  | **Nabídka uchazeče** |
| Rok výroby | 2023 a novější | ………. |
| Počet dveří | 4 |
| Max. nájezd | 5 000 km | ………. |
| Počet míst pro přepravu osob | Minimálně 3 (včetně řidiče)  |
| Barva karoserie | *nerozhoduje* |
| Barva interiérů | látkové čalounění *barva nerozhoduje* |
| Palivo | nerozhoduje |

|  |
| --- |
| **MOTOR** |
| Typ | nerozhoduje |
| Zdvihový objem (cm³) | minimálně 2100 cm³ | ………. |
| Výkon (kW) | minimálně 120 kW | ………. |
| Emisní (exhalační) norma | EU5 a vyšší |

|  |
| --- |
| **POHON** |
| Převodovka | manuální |

|  |
| --- |
| **ROZMĚRY KAROSERIE (HRUBÁ DĚLKA ROZVORU KAROSERIE A VÝŠKY KAROSERIE** **– MINIMÁLNĚ L2H1**  |

|  |
| --- |
| **VÝBAVA A BEZPEČNOST** |
|  Parkovací senzory vpředu a vzadu |
| ABS |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  |
| Airbag u řidiče |
| Vozidlo obuté na letních pneumatikách |
| Přepážka oddělující nákladový prostor od posádky vozidla |
| Úchytná oka v nákladovém prostoru |
| Podlaha nákladového prostoru pokrytá protiskluzovým povrchem |
| Elektrické ovládání oken  |
| Pevná střecha |
| Zadní tažné zařízení s 13 ti kolikovou zásuvkou |
| Plnohodnotné rezervní kolo |
| Posilovač řízení |
| Vyhřívaná elektrická zrcátka |
| Bezpečnostní pásy pro všechny sedadla |
| Povinná výbava vozidla pro provoz na pozemních komunikacích dle vyhlášky MD ČR |

|  |
| --- |
| **POŽADAVKY NA SERVIS** |
| Zajištěný autorizovaný servis ve městě Hodoníně  |

|  |
| --- |
| Záruka na vozidlo v rozsahu min. 24 měsíců nebo do najetých 50 000 km |

|  |
| --- |
| Termín plnění veřejné zakázky je do 2 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy (kupní smlouva je uzavřena podpisy obou stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv).  |

Automobil je homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. Automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 341/2014 Sb, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.

**V …………………………….. dne………………………….**

 **………………………………………..**

 **podpis**